|  |  |
| --- | --- |
| № 230 «05» января 2016г.  Издается с ноября 2007г. |  |
| **Периодическое печатное издание Совета депутатов Калиновского сельсовета** | |

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КАРАСУКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Памятка**  **о мерах пожарной безопасности в быту**  С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых домах. Это связано с частой эксплуатацией электротехнических и отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии, вам предлагается выполнить следующие мероприятия:  **Не допускается сжигать отходы** и тару в местах, находящихся **на расстоянии менее 50 метров от зданий, сооружений**  Перед началом отопительного необходимо осуществить проверки и ремонт печей и каминов, а также других отопительных приборов и систем.  **При эксплуатации печного отопления запрещается:**  -**эксплуатировать печи** и другие отопительные приборы **без противопожарных разделок** (отступок**) от горючих конструкций**, **предтопочных листов**, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах;  -оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;  **-располагать топливо**, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;  **-применять для розжига печей бензин**, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;  **-перекаливать печи.**  **Зола и шлак,** выгребаемые из топок, **должны быть залиты водой и удалены** **в специально отведенное для них место.**  **Стены, перегородки и другие горючие материалы** **располагаются** на расстоянии не менее **0,7 метра** от печей, а от топочных отверстий - не менее **1,25 метра**.  **Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах**, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. **В жилом здании разрешается хранить 1 баллон объемом не более 5 литров.**  **У входа в индивидуальные жилые дома**, а также в помещения зданий и сооружений, **в которых применяются газовые баллоны**, размещается предупреждающий **знак** пожарной безопасности с надписью **"Огнеопасно. Баллоны с газом".**  **При использовании бытовых газовых приборов запрещается:**  а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;  б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;  в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.  **Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами,** а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).  Одна из основных причин пожаров короткое замыкание электропроводки. **Следите за электрическими проводами и электрическими кабелями, электрическими кабелями, электрическими розетками и другими** | **электрическими изделиями, своевременно производите их замену и ремонт.**  **Запрещается:**  эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;  пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;  обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами  пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;  применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;  оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные  **Будте внимательны при курении и обращении с огнем!** НЕПОТУШЕННАЯ СИГАРЕТА может стать причиной пожара!!! Брошенный окурок на улице может привести к возгоранию травы и жилья.  ***Для обнаружения пожара и сохранения ВАШЕЙ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, имущества, и жилья, рекомендуем приобрести автономный пожарный извещатель работающий от батарейки типа «Крона» (порядка 200 рублей через сеть «Интернет»). Небольшие средства сохранят Вашу жизнь!***  Желательно иметь в доме огнетушитель!  **Что делать если произошел пожар?:**  1. Сообщить о пожаре по телефону - «01» с сотового телефона 010.  2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).  3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения). Если самостоятельно справится с огнем не удается, то лучше не рисковать. Покинуть помещение, закрыть дверь и ждать приезда пожарных.  При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, всеми способами защищайтесь от него:  - пригнитесь к полу – там остается прослойка воздуха 15-20 см;  - дышите через мокрую ткань или полотенце;  - в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению к выходу  Категорически запрещается:  Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.  Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.  **ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ БЛИЗКИХ К ВАМ ЛЮДЕЙ!**  **Телефон вызова пожарной охраны 01**  **с мобильного 010!** |